xl_hw-1-1_sw-1-11.zap
MD5-f1914fdd04aae49dc322f5b08bf2d560
+ - Добавлено
- -Убрано
= Исправлено

v1.11 (31.01.24)
+Второй датчик температуры радиатора
+Тип MK-X Plus
+Блокировка отправки сообщений при включении котла
+Настройка часового пояса через Интернет
+Мощность 9.5кВт
=Сброс статуса предупреждения после отключения датчика температуры помещения 1
=Ошибка в меню отключения предупреждений по датчикам
=Работа с термостатом Zont 
=Черточки на экране при отключенном датчике комнаты через ОТ+



v1.10 (17.10.23)
-- Предупреждение А10 временно отключено
= Убрано поле гидроразделителя в СМС датчики

v1.9 (26.09.23)
+Контроль типов при конфигурировании
=Время задержки включения ТЭН в минутах. Интервал от 1 до 10 минут. По умолчанию 3

v1.8 (08.09.23)
+Автообновление
+Добавлены типы для OpenTherm
=Раота насоса в режиме ON
+Тестирование кнопок после конфигурации на настройщике